# runs are executed in the same order as in this file
# the second field tells which test should be run in order to compare with the last available output
# see regtest/TEST_FILES
CH3-BP-MO_DIAG.inp                                     1      1e-13              -7.36936246287967
CH3-BP-MO_NO_DIAG.inp                                  1      1e-13              -7.36936246287966
CH3-BP-NONE.inp                                        1      5e-13              -7.36784986947964
CH3-BP-NONE_OT_OFF.inp                                 1      5e-14              -7.39804794172732
CH3-BP-NO_CORR_GPW.inp                                 1      1e-13              -7.40339636702633
CH3-BP-NO_CORR_GAPW.inp                                1      5e-13             -38.83705343348557
H2O-admm-emd.inp                                       2    1.0E-14            -0.167643118101E+02
H2-admm-rtp.inp                                        1      1e-12              -0.76379607928513
H2-admm-rtp_restart.inp                                1      1e-12              -0.76379608071662
#EOF
