<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<geometry>
  <cell id="13" material="13" region="-9 10 -11" universe="9" />
  <cell id="14" material="14" region="9" universe="9" />
  <cell id="15" material="16" name="coolant" region="-12 10 -11" universe="10" />
  <cell id="16" material="17" name="zirconium_shell" region="12 -13 10 -11" universe="10" />
  <cell id="17" material="15" name="lead_shell" region="13 -14 10 -11" universe="10" />
  <cell id="18" material="14" name="matrix coolant surround" region="14 10 -11" universe="10" />
  <cell id="19" material="14" universe="11" />
  <cell fill="12" id="20" name="container cell" region="-15 16 -17 18 19 -20 10 -11" universe="13" />
  <hex_lattice id="12" n_rings="2" name="regular fuel assembly">
    <pitch>1.4</pitch>
    <outer>11</outer>
    <center>0.0 0.0</center>
    <universes>
  10
10  10
  9 
10  10
  10</universes>
  </hex_lattice>
  <surface coeffs="0.0 0.0 0.7" id="9" type="z-cylinder" />
  <surface boundary="reflective" coeffs="0.0" id="10" type="z-plane" />
  <surface boundary="reflective" coeffs="10.0" id="11" type="z-plane" />
  <surface coeffs="0.0 0.0 0.293" id="12" type="z-cylinder" />
  <surface coeffs="0.0 0.0 0.35" id="13" type="z-cylinder" />
  <surface coeffs="0.0 0.0 0.352" id="14" type="z-cylinder" />
  <surface boundary="reflective" coeffs="1.4" id="15" type="y-plane" />
  <surface boundary="reflective" coeffs="-1.4" id="16" type="y-plane" />
  <surface boundary="reflective" coeffs="1.7320508075688772 1.0 0.0 2.8" id="17" type="plane" />
  <surface boundary="reflective" coeffs="-1.7320508075688772 1.0 0.0 -2.8" id="18" type="plane" />
  <surface boundary="reflective" coeffs="1.7320508075688772 1.0 0.0 -2.8" id="19" type="plane" />
  <surface boundary="reflective" coeffs="-1.7320508075688772 1.0 0.0 2.8" id="20" type="plane" />
</geometry>
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<materials>
  <material depletable="true" id="13">
    <density units="sum" />
    <nuclide ao="0.0049817" name="U235" />
  </material>
  <material id="14">
    <density units="atom/b-cm" value="0.017742" />
    <nuclide ao="1.0" name="C0" />
    <sab name="c_Graphite" />
  </material>
  <material id="15" name="Lead">
    <density units="g/cm3" value="10.32" />
    <nuclide ao="0.014" name="Pb204" />
    <nuclide ao="0.241" name="Pb206" />
    <nuclide ao="0.221" name="Pb207" />
    <nuclide ao="0.524" name="Pb208" />
  </material>
  <material id="16">
    <density units="atom/b-cm" value="0.00054464" />
    <nuclide ao="1.0" name="He4" />
  </material>
  <material id="17" name="Zirc4">
    <density units="sum" />
    <nuclide ao="0.02217" name="Zr90" />
    <nuclide ao="0.004781" name="Zr91" />
    <nuclide ao="0.007228" name="Zr92" />
    <nuclide ao="0.007169" name="Zr94" />
    <nuclide ao="0.001131" name="Zr96" />
  </material>
</materials>
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<settings>
  <run_mode>eigenvalue</run_mode>
  <particles>1000</particles>
  <batches>5</batches>
  <inactive>2</inactive>
  <source strength="1.0">
    <space type="box">
      <parameters>-0.9899494936611666 -0.9899494936611666 0.0 0.9899494936611666 0.9899494936611666 10.0</parameters>
    </space>
  </source>
  <output>
    <summary>false</summary>
  </output>
  <seed>22</seed>
</settings>
